Ważne! Musisz zaktualizować nową mapę niestandardowe, a nie Standard", jesl zainstalujesz stadartowo, to pujdzie wszystko 100% źle i zaoszczędzić dużo czasu i kłopotów! Metainfo2.txt nowej karty został zmieniony tak, że przycisk "Custom" jest wyświetlany natychmiast, zwykle trzeba przejść przez zielone menu, trzeba być aktywowane kliknij (Car + Menu-->swdl-->tryb zdefiniowany przez użytkownika, hak, pobyt w ukrytym menu i Car + Back, to jesteś w czerwonym menu), aby było widoczne, więcsą oszczędzonewszystko. Co do zasady: Po włączeniu systemu nawigacji zawsze odczekaj 4 minuty przed rozpoczęciem jakichkolwiek akcji! Eine Sammlung von nützlichen Tools und Scripte als Anhang im verlinkten Post (z.B. um Fehler zu löschen) Klick
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 Skróty klawiaturowe MMI3G +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------firmware / aktualizacja mapy (czerwone menu): Naciśnij samochód + powrót w tym samym czasie, ale trzymaj samochód minimalny pierwszy i przytrzymajukryte menu :Press Car + Menu w tym samym czasie, ale zachowaj samochód na minimalnym pierwszym miejscu i przytrzymaj minę "Monkey Handle": Menu + Turn + prawy górny przycisk Klawisz funkcyjny jednocześnie 
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Niestandardowa aktualizacja mapy:
Kliknij wszystko w folderze ECE (przed nim jest znak zapytania i oczywiście wejdź), a takżeprzejdź do podfolderów, przed którymi jest napisane"N", a następnie przełącza się na "Y". Foldery nad ECE nie muszą cię interesować, są odpowiedzialne za oprogramowanie układowe! Następnie z powrotem i kliknij na wszystko poniżej folderu ECE z podfolderów, przed którymi również "N"idzie, to również przełącza się na "Y". Istnieje około 30-40 kliknięć. Z folderów z "N / A" przednimi, nie ma nic do kliknięcia, można je zignorować! Zanim sprawdzisz wszystko ponownie, sprawdź, czy wszystkie haki są ustawione, a następnie przewiń w dół i zacznij aktualizować, około 1h40min. Po przejściu aktualizacji "Kontynuuj" -->"Przerwij dokumentację" i uruchom ponownie za pomocą "Monkey Handle". Dokumentacja", ponieważ, oczywiście, nie zostały podłączone do Audi "Online Server", ponieważ i dlatego nie może mieć dokumentacji z powrotem. 
 Uchwyt małpy: naciśnij wszystkie 3 przyciski krótko w tym samym czasie i natychmiast je zwolnij, zobacz zdjęcie
Spoiler
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Update Karte auf 6.30.1
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 Jeśli nie zrobisz niestandardowej aktualizacji, jak opisano powyżej, jest to spoiler

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niektóre pliki do pobrania wydają się mieć oryginalny metainfo2.text, więc nie będzie oferowane instalacji niestandardowej.  
 Zamienia ten metainfo2.text (który znajduje się obok lub poniżej DBinfo.txt) przed skopiowaniem do SD dla moich załączonych poniżej. Więc masz niestandardowy przycisk! 

((Tlumaczenie google)))
